From 55275c2e83809d2a1a5f76012c960e0a1b6d5320 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: eug-vs <eugene@eug-vs.xyz>
Date: Thu, 26 May 2022 11:49:41 +0400
Subject: report: difficulty chapter

---
 src/report/presentation.tex | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 34 insertions(+)
 create mode 100644 src/report/presentation.tex

(limited to 'src/report/presentation.tex')

diff --git a/src/report/presentation.tex b/src/report/presentation.tex
new file mode 100644
index 0000000..c5bb39d
--- /dev/null
+++ b/src/report/presentation.tex
@@ -0,0 +1,34 @@
+\documentclass{beamer}
+
+\usepackage[english,russian]{babel}
+\usepackage[utf8x]{inputenc}
+\graphicspath{ {./src/report/images/} }
+
+\title{Численное моделирование течения в плоском канале}
+\author{Соколов Евгений}
+
+\begin{document}
+
+\maketitle
+
+\begin{frame}{Постановка задачи}
+Рассматривается движение несжимаемой вязкой жидкости с постоянными характеристиками, такими как плотность $\rho$ и динамический коэффициент вязкости $\mu$. Считается, что поток двумерный и стационарный.
+\begin{figure}[h]
+    \centering
+    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{flow-scheme}
+    \caption{Схема течения}
+\end{figure}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{Метод решения}
+	Для реализации алгоритма используется шахматная сетка. Её особенностью является то, что она не обязательно рассчитывает все переменные в одних и тех же узловых точках (при желании можно использовать для каждой зависимой переменной свою сетку).
+\begin{figure}[h]
+    \centering
+    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{staggered-grid}
+    \caption{Шахматная сетка}
+\end{figure}
+\end{frame}
+
+
+\end{document}
+
-- 
cgit v1.2.3

