From 80bcb684465682783db0cc141fdec8587c78c655 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: eug-vs <eugene@eug-vs.xyz>
Date: Sat, 4 Jun 2022 17:14:38 +0300
Subject: report: add conclusions

---
 src/report/report.tex | 15 ++++++++++++++-
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'src/report/report.tex')

diff --git a/src/report/report.tex b/src/report/report.tex
index 6e0163c..ee3cb06 100644
--- a/src/report/report.tex
+++ b/src/report/report.tex
@@ -111,7 +111,7 @@
     \caption{Смещённая шахматная сетка}
 \end{figure}
 
-Следует отмеитть, что по отношению к узловым точкам основной сетки точки, в которых определяются $u$, смещены только в направлении оси $x$.
+Следует отметить, что по отношению к узловым точкам основной сетки точки, в которых определяются $u$, смещены только в направлении оси $x$.
 	Легко выбрать способ размещения узловых точек для составляющих $v$ и $w$. Ниже показана двумерная сетка, где узловые точки для $u$ и $v$ помещены на соответствующих гранях контрольных объёмов.
 
 Прямым следствием введения шахматной сетки является то, что массовый расход через грани контрольного объема можно теперь определять без интреполяции соответствующей состовляющей скорости. Также имеются два важных преимущества: при использовании шахматной сетки только физические поля скорости могут удовлетворять уравнению неразрывности. Другое важное преимущество такой сетки заключается в том, что разность давлений между двумя соседними узловыми точками определяет составляющую скорости в точке, расположенной между этими узловыми точками.
@@ -359,6 +359,19 @@
     \caption{Картина течения с размерами ступеньки $0.04\times0.01$}
 \end{figure}
 
+\chapter{Выводы}
+В результате анализа результатов были сделаны следующие выводы:
+\begin{enumerate}
+  \item{На выходе из канала течение приобретает параболический профиль}
+  \item{Течение в канале зависит от конфигурации ступеньки }
+  \item{За ступенькой образуется вихрь}
+  \item{Размер и выпуклость вихря зависят также от числа Рейнольдса}
+  \item{Бoльшие числа Рейнольдса дают более выпуклый вихрь и наоборот}
+\end{enumerate}
+
+\chapter{Заключение}
+В результате дипломной работы было смоделировано течение жидкости в плоском канале с обратным уступом. Был проведён анализ полученных результатов и сделаны соответствующие выводы.
+
 \chapter{Код программы}
 \lstinputlisting[language=Python, caption=Исходный код, label=lst:code]{./src/simple.py}
 \lstinputlisting[language=Python, caption=Исходный код (функции для исследования), label=lst:code]{./src/research.py}
-- 
cgit v1.2.3

