From feb4f4bde1f3c8dcba225045381b08744ca6e28f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: eug-vs <eugene@eug-vs.xyz>
Date: Mon, 21 Mar 2022 22:01:49 +0300
Subject: feat: add images

---
 src/report/report.tex | 20 ++++++++++++++------
 1 file changed, 14 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'src/report/report.tex')

diff --git a/src/report/report.tex b/src/report/report.tex
index 9e419d6..8281a35 100644
--- a/src/report/report.tex
+++ b/src/report/report.tex
@@ -6,6 +6,7 @@
 \usepackage[hidelinks]{hyperref}
 \usepackage{listings}
 \usepackage{amsmath}
+\graphicspath{ {./src/report/images/} }
 
 \author{Соколов Евгений Викторович}
 \title{Отчет по преддипломной практике \\  Численное моделирование течения в плоском канале}
@@ -22,6 +23,7 @@
 
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{flow-scheme}
     \caption{Схема течения}
 \end{figure}
 
@@ -72,6 +74,7 @@
 
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{staggered-grid}
     \caption{Шахматная сетка}
 \end{figure}
 
@@ -80,7 +83,8 @@
 
 \begin{figure}[h]
     \centering
-    \caption{двумерная сетка, где узловые точки для $u$ и $v$ помещены на соответствующих гранях контрольных объёмов}
+    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{staggered-grid-2}
+    \caption{Сетка и узловые точки}
 \end{figure}
 
 Прямым следствием введения шахматной сетки является то, что массовый расход через грани контрольного объема можно теперь определять без интреполяции соответствующей состовляющей скорости. Также имеются два важных преимущества: при использовании шахматной сетки только физические поля скорости могут удовлетворять уравнению неразрывности. Другое важное преимущество шахматной сетки заключается в том, что разность давлений между двумя соседними узловыми точками определяет составляющую скорости в точке, расположенной между этими узловыми точками.
@@ -152,6 +156,7 @@
 Проинтегрируем его по заштрихованному контрольному объему:
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{control-volume}
     \caption{Контрольный объем}
 \end{figure}
 
@@ -191,29 +196,32 @@ SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) — полунеяв
 Блок-схема:
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{scheme}
     \caption{Блок-схема алгоритма SIMPLE}
 \end{figure}
 
+\clearpage
 
 \section{Результаты}
-Компоненты скорости после распределения $(u, v)$:
+Все результаты получены при $Re = 400$:
+
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{u}
+    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{v}
     \caption{Компоненты скорости после распределения $(u, v)$}
 \end{figure}
 
-Картина течения на входе в канал:
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{vector-field}
     \caption{Картина течения на входе в канал}
 \end{figure}
 
-Вихревой след за ступенькой:
 \begin{figure}[h]
     \centering
+    \includegraphics[width=\textwidth]{whirl}
     \caption{Вихревой след за ступенькой}
 \end{figure}
 
-Все результаты получены при $Re = 400$.
-
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

